PROGRAMME D'ENTRETIEN

Au-dessous de sont indiqués les opérations et la période comme où considérons essentiel pour obtenir la meilleures efficacité et exécution de votre guindeau d'ancre

1. Nettoyez toutes les surfaces externes et points cachés avec l'eau doux et enlevez la couche de sel.

2. Graissez les pièces externes qui sont dans la rotation. En particulier le fil principal d'axe et les cônes d'embrayage. Vérifiez les évidences de la corrosion et effort.

3. Vérifiez les bornes du moteur électrique et de la boîte de commande. Examinez la baisse de la tension sur les bornes.

4. Vérifiez la rotation et la vitesse du moteur électrique. S'il court lentement le contrôle que le moteur électrique balaye et nettoyez avec le papier à l'émeri. Remplacez si

nécessaire.

5. Remplacez des tous les joints externes. Le boîte de vitesse est approprié rempli de **l'huile de longue durée de SAE 90.**

6. Enlevez le guindeau de la plate-forme pour nettoyer le sel sous le sous-sol.