Actisense QNB-1-PNW hub

6 female std connectors

12 V

Sondeur

Afficheur TAC ( 3 )

**Gwalarn Nmea2000**

Gps Garmin 527 remplacement compass de route

Afficheur Cockpit haut ( 1 )

Girouette Baro

Extension projet

Réseau actuel

Dorsale

Afficheur Cockpît bas ( 2 )

Jauge eau

Terminaison

Terminaison

Dorsale

Jauge Fuel

12 V

max 6 m

Pilote CCU meuble central sous

Afficheur Pilote GHC 20 TAC

Alternative Afficheur GHC 20 TAC TAC

Alternative

Eléments du Pilote Garmin GHP Reactor