[http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/habitable/HN/FRA/tables/home2.asp?CL=TOUT&#](http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/habitable/HN/FRA/tables/home2.asp?CL=TOUT&)

**SUN LIGHT 31 PTE**

**Elements de jauge**

**Table : 109**

**Classe : D**

**Groupe de handicap : 16.0**

**Coefficient de Vent léger : 3,40000009536743**

  **Coque**

**Longueur Hors Tout : 920**

**Longueur à la flottaison : 770**

**Bau : 323**

**Tirant d'eau : 145**

**Nature du lest : fonte**

**Déplacement lège : 3300**

  **Gréément**

**Type de gréément : tête**

**Nbre d'étages de barres de flèches : 2**

**Nbre de paires de bastaques : 0**

**Longueur du tangon s'il dépasse l'étrave :**

  **Grand Voile**

**Guindant : 1020**

**Bordure : 300**

  **Génois**

**Guindant : 1180**

**Longueur perpendiculaire au guindant de foc : 547**

  **Spi**

**Guindant : 1150**

**Plus grande largeur : 650**

  **Dimensions maximums pour spi asymétrique**

**Bord d'attaque : 0**

**Bord de chute : 0**

**Bordure : 0**

**Largeur à mi-hauteur : 0**

  **Divers**

**I : 1160**

**J : 365**