PROCEDURE HOMME A LA MER - MOB

Lancer la bouée couronne

Appuyer sur MOB sur le GPS

Désigner un 3eme équipier (si présent) pour suivre le MOB

Choquer les voiles (les laisser battre)

Enrouler le génois, affaler la grand voile

Pilote automatique sur Standby

Vérifier qu’il n’y a pas de bout à l’eau et

Mettre le moteur en marche

Faire demi-tour à 180° et aller sur le MOB à vue ou avec le GPS

Déclencher un MAYDAY ASN sur VHF portable ou fixe

Se mettre sous le vent du MOB si possible

Moteur au point mort

Lancer un harnais flottant et basculer l’échelle de bain

Une fois le MOB à bord annuler le MAYDAY