Selon le video [https://www.ionrope.com/etherne portofolio/](https://www.ionrope.com/etherne%20portofolio/) quel-cordage-choisir-pour-faire-une-epissure

trois tupes de cordaje

1 Non epissables:

La unique solution oeil cossue et appres une ligature




Ou bien



2 Demi epissable

La gaine de sur plus ( du point A au bout il faut le laisser au exterior) et remetre l'âme pour le point A et le faire sortir plus avante que le point B et àpres coudre la gaine exteriormente et faire una ligature pour le embellissement



3 Epissable

Pour moi faire lépiisage a la “alemánd”

<http://www.segel-filme.de/praxis/knoten-und-spleissen/augspleiss-kauschspleiss-in-doppelt-geflochtenem-tauwerk/>