**INDICATION DE DECHARGE**

**BATTERIE**

**% de charge / Tension**

**100%----------- 12v80 12v65**

**75%----------- 12v55 12v45**

**50%---------- 12v32 12v15**

**25%---------- 12v00 >> tout couper**

**0%---------- 11v80**